1.pielikums

**Motorzāģa operatora atbilstības pārbaudes nosacījumi**

**Individuālie aizsardzības līdzekļi**

1. Drošības ierīces:
	* ķēdes uztvērējs
	* akseleratora bloķēšanas svira
	* atsitiena aizsargs un ķēdes bremze
	* labās rokas aizsargs
	* apturēšanas slēdzis
	* vibrāciju slāpēšanas amortizatori
2. Ķivere (derīguma termiņš), sejas sargs, dzirdes aizsardzība.
3. Jaka (veste), bikses, cimdi, apavi
4. Aptieciņas saturs un derīguma termiņš
5. Gāšanas lāpstiņa, ķīļi, marķēšanas lente
6. Degvielas/eļļas tvertne atbilst ADR nolīgumam
7. Absorbējošie materiāli, paklāji.

**Prasmes darbam ar motorzāģi**

1. Motorzāģa iedarbināšana
2. Nepieskarās ķēdei, ja motors strādā
3. Nepārvietojas, ja ķēde kustās
4. Nepārvietojas, ja kustoša ķēde ir tajā stumbram pusē, kur zarotājs
5. Nerada ievainojums un bīstamas situācijas,
6. Nerada zāģa iespiešanu un iezāģēšanu zemē

**Darba metodes**

1. Sagatavošanās koka gāšanai, atkāpšanās ceļš, atzarošana
2. Ergonomiska koka gāšana, zāģa satvēriens
3. Atkāpšanās virziens, attālums un leņķis
4. Aizzāģējuma dziļums un leņķis
5. Drošības joslas platums
6. Celma augstums

**Apaļo kokmateriālu sagatavošanas kvalitāte**

1. Neveidojas stumbra resgaļa plīsums, plaisas sortimentiem
2. Zaru augstums atbilst prasībām, nenozāģēti zari
3. Neveidojas iezāģējumi
4. Neveidojas slīps zāģējums
5. Neveidojas atplēsumi
6. Atbilstošs mērlentes garums

**Zināšanas bīstamu situāciju un traumu gadījumos**

1. Rīcība bīstamu situāciju un traumu gadījumos
2. Rīcība traumu gadījumos

**Motorzāģa operatora pārbaudes akts**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Vārds Uzvārds*** |  |  | ***Mežizstrādes uzņēmums*** |  |
|  |  |  | ***Datums*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Atbilst** |  |  |  | **Atbilst** |
| ***1.*** | ***Dokumentācija*** | ***2.5*** | ***Darba metodes*** |
| *1.1* | *Atbilstoša motorzāģa operatora apliecība* |  | *2.5.1* | *Sagatavošanās koka gāšanai* |  |
| *1.2* | *Mežsaimniecībā nodarbinātā/darbinieka apliecība* |  | *2.5.2* | *Atkāpšanās ceļš* |  |
| *1.3* |  |  | *2.5.3* | *Atzarošana* |  |
| *2.* | ***Darba aizsardzības prasības*** | *2.5.4* | *Ergonomiska koka gāšana* |  |
| *2.1* | ***Drošības ierīces*** | *2.5.5* | *Zāģa satvēriens* |  |
| *2.1.1* | *Ķēdes uztvērējs (motorzāģim), Zāģripas aizsargs (krūmgriezim)* |  | *2.5.6* | *Atkāpšanās virziens* |  |
| *2.1.2* | *Akseleratora bloķēšanas svira* |  | *2.5.7* | *Atkāpšanās attālums* |  |
| *2.1.3* | *Atsitiena aizsargs un ķēdes bremze* |  | *2.5.8* | *Atkāpšanās leņķis* |  |
| *2.1.4* | *Labās rokas aizsargs* |  | *2.5.9* | *Aizzāģējuma dziļums* |  |
| *2.1.5* | *Apturēšanas slēdzis* |  | *2.5.10* | *Aizzāģējuma leņķis* |  |
| *2.1.6* | *Vibrāciju slāpēšanas amortizatori* |  | *2.5.11* | *Drošības joslas platums* |  |
| *2.2* | ***Individuālie aizsardzības līdzekļi*** | *2.5.12* | *Celma augstums* |  |
| *2.2.1* | *Ķivere (derīguma termiņš)* |  | ***3.*** | ***Vides prasības*** |
| *2.2.2* | *Sejas sargs* |  | *3.1* | *Degvielas/eļļas tvertne* |  |
| *2.2.3* | *Dzirdes aizsardzība* |  | *3.2* | *Absorbējošie materiāli, paklāji* |  |
| *2.2.4* | *Jaka (veste)* |  | *3.3* |  |  |
| *2.2.5* | *Bikses* |  | ***4.*** | ***Apaļo kokmateriālu sagatavošanas kvalitāte*** |
| *2.2.6* | *Cimdi* |  | *4.1* | *Neveidojas stumbra resgaļa plīsums* |  |
| *2.2.7* | *Apavi* |  | *4.2* | *Neveidojas plaisas sortimentiem* |  |
| *2.2.8* | *Pirmās palīdzības komplekts* |  | *4.3* | *Zaru augstums* |  |
| *2.2.9* | *Pieejami sakaru līdzekļi* |  | *4.4* | *Nozāģēti zari* |  |
| ***2.3.*** | ***Palīginstrumenti, palīgmateriāli*** | *4.5* | *Neveidojas iezāģējumi* |  |
| *2.3.1* | *Gāšanas lāpstiņa, Ķīļi, Vinča* |  | *4.6* | *Neveidojas slīps zāģējums* |  |
| *2.3.2* | *Bīstamās zonas marķēšanas lente* |  | *4.7* | *Neveidojas atplēsumi* |  |
| ***2.4*** | ***Darbs ar motorzāģi*** | *4.8* | *Mērlentes garums* |  |
| *2.4.1* | *Motorzāģa iedarbināšana* |  | ***5.*** | ***Zināšanas bīstamu situāciju un traumu gadījumos*** |
| *2.4.2* | *Nepieskarās ķēdei, ja motors strādā* |  |  | *5.1* | *Rīcība bīstamu situāciju gadījumos* |  |  |
| *2.4.3* | *Nepārvietojas, ja ķēde kustās* |  |  | *5.2* | *Rīcība traumu gadījumos* |  |  |
| *2.4.4* | *Nepārvietojas, ja kustoša ķēde ir tajā stumbra pusē, kur zarotājs* |  |  |  |  |  |  |
| *2.4.5* | *Neveidojas traumu darba laikā* |  |  |  |  |  |  |
| *2.4.6* | *Neveidojas bīstamas situācijas* |  |  |  |  |  |  |
| *2.4.7* | *Neveidojas zāģa iespiešana* |  |  |  |  |  |  |
| *2.4.8* | *Neveidojas iezāģēšana zemē* |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Piezīmes/Paskaidrojums*** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | ***Vārds, uzvārds*** | ***Ieņemamais amats*** | ***Paraksts*** |
| ***Pārbaudīja*** |  |  |  |